南通大学杏林学院综合楼大厅候车亭工程改造方案

1.行政办公楼西侧墙上的窗换成宽1.8m\*高3m的地弹门，布置如下图所示：



110系列地弹簧门工程量统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价组成 | 单位 | 用量 |
| 1 | 铝合金对开门 | m2 | 5.4 |
| 2 | 地弹簧 | 只 | 2 |
| 3 | 拉手 | 副 | 2 |
| 4 | 窗体、墙面拆除修补 | 项 | 1 |

2.室外搭建连廊雨蓬，具体样式尺寸见下图





连廊工程量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价组成 | 型号 | 单位 | 用量 | 部位 |
| 1 | 热镀锌方管 | 100\*100\*2（以上规格） | m | 30 | 主立管 |
| 2 | 热镀锌方管 | 100\*50\*2 | m | 100.2 | 顶部方管 |
| 3 | 热镀锌方管 | 50\*50\*2 | m | 10 | 栏杆格栅 |
| 4 | 热镀锌扁铁 | 40\*4 | m | 50 | 压顶 |
| 5 | 热镀锌板 | 2400\*1200\*1 | ㎡ | 5.8 | 广告牌后侧 |
| 6 | 耐力板 | PE板 | m2 | 80 | 顶棚、北侧落地 |
| 7 | 有机板 | 900\*1200\*2 | 块 | 2 | 广告牌外开 |
| 8 | 防腐油漆 |  | 桶 | 1 | 灰色 |
| 9 | 大理石台阶 |  | 项 | 1 | 参照北侧 |
| 10 | 混凝土墩 | 500\*500\*600 | 个 | 10 | 参照北侧 |
| 11 | 预埋铁螺纹钢 | φ16 | 项 | 1 |  |
| 12 | 大理石板 | 400\*400 | ㎡ | 26 | 参照北侧 |
| 13 | 基础垫层 |  | ㎡ | 26 | 参照北侧 |
| 14 | 绿化 |  | 项 | 1 | 移栽 |
|  |  |  |  |  |  |